UMOWA NR …………………………
zawarta w dniu ……………………… r.  w Nieborowie  pomiędzy:

Muzeum Narodowym w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 99-416 Nieborów, Aleja Lipowa 35, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 23/92, NIP 834-165-78-63, REGON 000275990-00034, reprezentowanym przez:

1. Monikę Antczak – Kuratora Muzeum w Nieborowie i Arkadii

2. Bożenę Michalską – Główną Księgową Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zwanym dalej: „Zamawiającym” lub „Muzeum”,
a

………………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………….., pod adresem: ………………………………….., posiadającym numer NIP:  oraz REGON: , zwanym dalej Wykonawcą.

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego konkursu ofert realizowanego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130.000,-- zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Strony zawierają umowę o następującej treści 
§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń w kotłowniach olejowych na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii z zakresem szczegółowo określonym poniżej.
a) Zakres prac konserwacyjnych dotyczących wszystkich urządzeń znajdujących się w kotłowniach i węzłach obejmuje:
•
prowadzenie zeszytu-książki serwisowej z pracy kotłowni i węzłów cieplnych,

•
zgłaszanie na bieżąco do Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego awarii związanych z pracą urządzeń zamontowanych w kotłowni lub węzłach cieplnych i sporządzenie protokołu awarii z jej opisem oraz wnioskiem, wyceną i metodą usunięcia awarii,

•
przybycie do zgłoszonej przez Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego awarii w ciągu 8 godzin (posiadanie i wskazanie numeru telefonu alarmowego czynnego 7 dni tygodniu, 24h na dobę), 
•
opis i ocena stanu technicznego jednorazowo na wezwanie Zamawiającego,

•
sporządzenie wpisów do zeszytu-książki serwisowej wraz z opisem wykonywanych czynności w obecności przedstawiciela Działu Administracyjno-Technicznego, 
•
kontrola cech legalizacji układów pomiarowych, w przypadku utraty ważności dokonać ich legalizacji oraz odnotować w/w faktu w zeszycie-książce serwisowej.
•
Uczestnictwo w przeglądach, kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne oraz UDT urządzeń i instalacji objętych konserwacją.

b) Zakres prac konserwacyjnych 1 raz w miesiącu dla urządzeń kotłowni olejowych obejmuje:

- kotłownie i węzły cieplne całoroczne 1 raz w miesiącu przez okres 12 miesięcy,
- kotłownie i węzły cieplne sezonowe 1 raz w miesiącu przez okres 7 miesięcy (z wyłączeniem miesięcy 05,06, 07, 08, 09,)

•
przegląd i inspekcja kotłów,
•
sprawdzenie instalacji elektrycznej i sterowniczej,
•
sprawdzenie ścieżki olejowej oraz automatów palnikowych wraz z czyszczeniem,

•
wykonanie regulacji palnika kotłów olejowych,
•
przegląd funkcjonalny automatyki sterowniczej, siłowników i pomp c.o. i c.w.u.,
•
sprawdzenie działania zaworów odcinających, manometrów, termometrów i zaworów bezpieczeństwa (poprzez jego uruchomienie) zabezpieczających kotły i instalację,
•
sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych – próby świetlne i akustyczne,
•
czyszczenie palnika: elektrody jonizacyjnej, elektrod, fotokomórki, płytki spiętrzającej wentylatora,
•
sprawdzenie pomp/uruchomienie pomp niepracujących (rezerwowych),
•
czyszczenie filtrów paliwa i wymiany w razie potrzeby,
•
kontrola automatyki pogodowej, korekty nastaw aparatury sterowniczej na bieżąco,
•
analiza spalin kotłów olejowych- wydruk z analizatora dołączyć do „protokołu odbioru usług serwisowo-konserwacyjnych”,
•
sprawdzenie stanu technicznego zbiorników oleju, stanu sprawności zaworów trójdrogowych, instalacji olejowych urządzeń pomiarowych,
•
konserwacja bieżąca kotła,
•
sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia powietrza w naczyniach przeponowych,
•
sprawdzenie i oczyszczenie filtroodmulaczy i filtrów siatkowych w kotłowniach i węzłach, 

•
kontrola pracy urządzenia zmiękczającego wodę kotłową – sprawdzenie prawidłowości nastaw pracy głowicy oraz uzupełnienie solanki (tabletek soli) wykonanie analizy twardości wody (materiał wykonawcy) z odnotowaniem w książce kontroli stacji zmiękczania wody, sprawdzenie czystości wkładu filtra wstępnego i jego okresowa wymiana.

•
kontrola ciągu nawiewu i wywiewu wentylacji kotłowni (w razie potrzeby czyszczenie),
•
sprawdzenie drożności przewodów dymowych oraz sprawności izolacji termicznej komina i przewodów około kotłowych,
•
uzupełnienie wody w zładzie do poziomu określonego według instrukcji,
•
usuwanie wycieków na instalacji c.o. i c.w.u. w miejscu kotłowni lub węzła cieplnego,
•
przegląd sygnalizacji stanów pracy kotła z wymianą lampek sygnalizacyjnych,
•
przegląd, wymiana wyeksploatowanych lub noszących znamiona wyeksploatowania się podzespołów pieca: cewek, styczników, 

c) Zakres prac konserwacyjnych 1 x w roku obejmuje:
•
wykonanie przeglądu instalacji i urządzeń olejowych w budynkach kotłowni zakończonego wpisem do zeszytu-książki serwisowej,
•
czyszczenie (odmulenie i płukanie) kotła - bezpośrednio po sezonie grzewczym, 

•
wymiana elektrod jonizacyjnych (materiał Wykonawcy),
•
wymiana filtrów paliwa - przed sezonem grzewczym (materiał Wykonawcy),
•
wykonanie przeglądów palników olejowych przed sezonem grzewczym (ustawienie palników zgodnie z DTR, wykonanie regulacji, wymiana dysz (materiał Wykonawcy)

•
przegląd sygnalizacji,
•
sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelki armatury kotła,
•
rewizyjne odpompowanie skroplin z wnętrza kotła,
•
czyszczenie kanałów wentylacji nawiewnej (materiał Wykonawcy),
3. Ze względu na specjalne wymogi stawiane jakości środka regeneracyjnego, należy używać soli regeneracyjnej akceptowanej przez producenta zmiękczacza (sól tabletkowa spełniająca wymogi normy DIN 19604 zgodnie z DTR).
4. Materiały eksploatacyjne niezbędnie do wykonania czynności konserwacyjnych takie jak: krótkie przewody elektryczne, gumowe złączki, zaciski elektryczne, kleje, smary, sitka, paski, szczeliwo, dysze, elektrody, solanka, sól tabletkowa, bezpieczniki, szkła do poziomowskazów, filtry, cewki, styczniki, diody, żarówki, podkładki, uszczelniacze, zawory termopary zabezpiecza Wykonawca. Koszt dokonania legalizacji urządzeń pomiarowych Wykonawca wliczy w koszty umowy.
5. W przypadku stwierdzenia awarii podczas konserwacji Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego, zabezpieczyć urządzenie i mienie przed zniszczeniem oraz odnotować w/w fakt w protokole i w ciągu 3 dni od zgłoszenia przedstawić Kierownikowi Działu Adm.-Tech. pisemną propozycje technicznego usunięcia usterki wraz z jej wyceną.
6. W okresie pomiędzy terminami konserwacji (zgodnej z harmonogramem) w przypadku awarii Wykonawca w ciągu 12 godzin od zawiadomienia jest zobowiązany zabezpieczyć urządzenie przed zniszczeniem i w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przedstawić Kierownikowi Działu Adm.-Tech. pisemną propozycję jej usunięcia wraz z wyceną.
7. Konserwacja instalacji i urządzeń, obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń, gwarantować ma utrzymanie urządzeń w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe ich funkcjonowanie. 
8. Przez naprawę należy rozumieć przywrócenie sprawności technicznej niesprawnych systemów z możliwością wymiany zużytych lub uszkodzonych części, lub zespołów.
9. Prace konserwacyjne powinny być wykonywane w czasie dni roboczych w godz. 7.30 – 15.00, a w koniecznych przypadkach także poza normalnym czasem pracy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Adm.-Tech.
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Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku ze skutkiem od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024.
§3
1. W ramach prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji uszkodzonych elementów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania zużytych podzespołów oraz wadliwych części wymienionych w ramach przeprowadzanej konserwacji i naprawy.
3. Zużyte i wykorzystane podzespoły oraz części, o których jest mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania zgodnie z zobowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w § 2 ust. 2
2. W przypadku konieczności usunięcia awarii i dokonania napraw wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do:

· uzyskania zgody (mailem) Zamawiającego na naprawy lub na zakup części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni i węzłów na podstawie sporządzonej wyceny,

· zapewnienia dostawy części zamiennych (części nowych, oryginalnych), 

3. Na wymienione z powodu uszkodzenia urządzenia Wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta, licząc od następnego dnia, w którym naprawę (wymianę) zakończono. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje, że wymienione elementy będą całkowicie nowe i bez defektów.

§ 5
1. Dla każdej kotłowni Wykonawca założy zeszyt-książkę serwisową kotłowni, do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych i naprawczych z wyszczególnieniem wymienionych części. W zeszycie-książce serwisowej powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy mogących dokonywać w niej wpisów. 

2. Z wykonania czynności konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kartę serwisową stwierdzającą sprawdzenie systemu i przekazanie jej Zamawiającemu razem z fakturą.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym usunięciem awarii. 
4. Prace związane z konserwacją lub naprawą instalacji i urządzeń Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
§ 6
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do Umowy:
a) Usługa konserwacji w miesiącach zimowych tj. styczeń-kwiecień, październik-grudzień: miesięcznie netto ………… złotych (słownie: …………….. 00/100), tj. brutto ……….. złotych (słownie: ……………………………….. 00/100)
b) Usługa konserwacji w miesiącach letnich tj. maj-wrzesień: miesięcznie netto ………………złotych (słownie: ………………………. 00/100), tj. brutto ……….. złotych (słownie: …………………… 50/100)

2. Do wyceny prac wymienionych w § 4 ust. 2 uwzględniana będzie wartość robocizny ……….. zł brutto za godzinę (słownie: ……………………………….) zgodnie z ofertą Wykonawcy, oraz udokumentowaną przez Wykonawcę ceną materiałów. 
3. Strony zgodnie potwierdzają maksymalne wynagrodzenie umowne z niniejszej Umowy na kwotę ………………..netto tj. ……………..zł brutto.
§ 8
1. Strony ustaliły, że rozliczenie Wykonawcy za usługi konserwacyjne będzie się odbywało na podstawie faktury VAT po wykonaniu zakresu prac wskazanych w § 2 ust 2 na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Podstawę do wystawienia faktury za konserwację kotłowni i węzłów cieplnych stanowić będzie karta serwisowa prac, sporządzona przez Wykonawcę na podstawie wpisu do zeszytu-książki serwisowej i zaakceptowany przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.
3. Faktury wraz z załączonymi kartami serwisowymi potwierdzającymi wykonanie czynności konserwacyjnych rozliczane będą w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
4. Rozliczenie naprawy i wymiany urządzeń zostanie dokonane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę wraz z dołączonym protokołem odbioru prac.
5. Usunięcie awarii poprzez naprawę lub zakup nowej części dokonane zostaną na koszt Wykonawcy, który zrefundowany zostanie na podstawie faktury Wykonawcy.

6. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie wykonane świadczenia.

7. Wynagrodzenie płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze.

8. Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 9
1. Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy jest ze strony Wykonawcy –………………………….. – tel. ……………………………
2. Zamawiającego - Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego – tel. 603 033 049
§10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie usługi w wysokości:

c) 2% wartości wynikającej z faktury za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji niniejszej umowy w danym obiekcie;

d) 2% wartości wynikającej z faktury za każdy rozpoczęty dzień zwłoki powyżej 3 dni w usunięciu wad stwierdzonych podczas przyjęcia wykonania prac licząc od dnia podpisania protokołu w danym obiekcie;

e) 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

f) 3% wartości brutto wynikającej z faktury za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania zobowiązania, przy czym za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania uznaje się każde zastrzeżenie Zamawiającego do sposobu wykonania usługi zawarte w protokole odbioru usługi.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
§ 11
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

· zostanie ogłoszenie wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacji Wykonawcy;
· Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
· Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął konserwacji;
· Wykonawca z własnej winy przerwał konserwację i nie realizuje jej przez okres 
2 miesięcy;
· Wykonawca wykonuje konserwację niezgodnie z umową.
b) Nastąpią zmiany organizacyjne wiążące Zamawiającego, wynikające z decyzji wyższych przełożonych; w tej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy bez ponoszenia z tego tytułu skutków finansowych;
c) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dokonuje opłat faktur w okresie 2 miesięcy.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez stronę uprawnioną o przyczynie odstąpienia.
§ 12
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.

2. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

3. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych przekazanych mu przez Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy.

4. Wykonawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, jak również na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu wszelkich materiałów i dokumentów zawierających dane osobowe, jakie znajdą się w posiadaniu Wykonawcy lub jakie otrzyma w związku z umową.
§ 13
1.  Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, udokumentowanym na piśmie pod rygorem nieważności ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od miesiąca następującego po miesiącu, w którym druga strona otrzyma zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 14
Umowę sporządzono w 3 egz., 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
  ................................                                                           ................................ 

ZAMAWIAJĄCY: 
                                                     WYKONAWCA:
